Build information:

* System: Linux-3.19.0-77-generic
* Hostname: swdev-build-OptiPlex-9020M
* Timestamp: 2017-05-22 12:27:10 (YY-MM-DD HH:MM:SS, UTC)
* Generator: Unix Makefiles
* Build type: RelWithDebInfo
* C Compiler: GNU (64-bit)
* C++ Compiler: GNU (64-bit)
* CMake version: 3.5.2
* Boost version: 1.61.0
* Boost libs: /home/swdev_build/boost/boost_1_61_0/stage/lib
* SD API Versions: <SD_API_V2> <SD_API_V3>
* SWIG version: 2.0.11
* Pyhon version: 2.7.6
* Pyhon libs: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython2.7.so
* Git repo: pc-ble-driver-py
** Git revision: 64392c18f1ec5e6407ece446c12081cd6f996371
** Git branch: master
* Git repo: pc-ble-driver
** Git revision: 69a481c1c95909d260e4c90767703da88631dd48
** Git branch: HEAD
* MD5 sums: 
** 311a480a234c4c33a260ba5da9f15753  pc_ble_driver_sd_api_v2.py
** 2ebf9b35cff1a324de1f382659b87351  _pc_ble_driver_sd_api_v2.so
** 3f51b27648419b62bd33e9e43a24d616  libpc_ble_driver_shared_sd_api_v2.so
