Build information:

* System: Linux-4.4.0-78-generic
* Hostname: buildserver-68
* Timestamp: 2017-05-22 12:12:33 (YY-MM-DD HH:MM:SS, UTC)
* Generator: Unix Makefiles
* Build type: RelWithDebInfo
* C Compiler: GNU (32-bit)
* C++ Compiler: GNU (32-bit)
* CMake version: 3.5.1
* Boost version: 1.61.0
* Boost libs: /home/swdev_build/boost/boost_1_61_0/stage/lib
* SD API Versions: <SD_API_V2> <SD_API_V3>
* SWIG version: 3.0.8
* Pyhon version: 2.7.12
* Pyhon libs: /usr/lib/i386-linux-gnu/libpython2.7.so
* Git repo: pc-ble-driver-py
** Git revision: 64392c18f1ec5e6407ece446c12081cd6f996371
** Git branch: master
* Git repo: pc-ble-driver
** Git revision: 69a481c1c95909d260e4c90767703da88631dd48
** Git branch: HEAD
* MD5 sums: 
** 8067efef16b81701f09ffa4b6987bd1d  pc_ble_driver_sd_api_v2.py
** d95495d259eee686f4d23a56ac8ba8ae  _pc_ble_driver_sd_api_v2.so
** 68d4d66e1859a366427e0c745dda8296  libpc_ble_driver_shared_sd_api_v2.so
