### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 12.12_e27456b documentation »
- Guides utilisateur »

# Comment démarrer avec pywws

1. Télécharger et décompresser le logiciel pywws.

   Créer un dossier pour tous vos fichiers reliés à la météo et vous positionner dans ce dossier. Par exemple (avec un système d’exploitation Linux ou similaire):

       mkdir ~/weather
       cd ~/weather

   Visit the Python Package Index http://pypi.python.org/pypi/pywws/ and download one of the .tar.gz or .zip files. Put it in your weather directory, then extract all the files, for example:

       tar zxvf pywws-12.11_95babb0.tar.gz

   ou:

       unzip pywws-12.11_95babb0.zip

2. Fichiers prérequis.

   - Python 2.4+ - http://python.org/ (Note: Le support de Python 3 est en développement)
   - Librarie USB - option 1 (préférable pour les petits systèmes, comme les routeurs)
     - PyUSB 0.4.x - http://sourceforge.net/apps/trac/pyusb/
     - libusb 0.1.12 - http://www.libusb.org/
   - Librarie USB - option 2:
     - PyUSB 1.0.x - http://sourceforge.net/apps/trac/pyusb/
     - libusb 0.1.x or 1.0.x - http://www.libusb.org/
   - Librarie USB - option 3 (préférable pour les Mac)
     - hidapi - https://github.com/signal11/hidapi
     - cython-hidapi - https://github.com/gbishop/cython-hidapi
     - cython - http://cython.org/

   Vous serez peut-être en mesure de les installer sur votre PC via un gestionnaire de paquet. Cette solution est beaucoup plus facile que de télécharger et compiler les fichiers source à partir des sites de projet. Noter que des distributions Linux peuvent utiliser des noms différents pour certains paquets, ex. sur Ubuntu, pyusb se nomme python-usb.

   PyUSB peut aussi être installé à partir de PyPI en utilisant la commande `pip`:

       sudo pip install pyusb

3. (Utilisateur de Python 3 seulement) Convertir pywws pour Python 3.

   Positionnez vous dans le répertoire de pywws et utilisez `make` pour convertir le code Python 2 en code Python 3:

       cd ~/weather/pywws-12.11_95babb0
       make python3

   Ceci devrait créer un répertoire `code3` que vous devrez utiliser au lieu du répertoire `code` dans les instructions qui suivent.

4. Tester la connexion de la station météo.

   Brancher la station météo (si ce n’est déjà fait), puis exécuter le programme `TestWeatherStation`. En premier lieu, changer de répertoire pour le dossier source de pywws. Par exemple:

       cd ~/weather/pywws-12.11_95babb0/code
       python TestWeatherStation.py

   Si tout fonctionne correctement, vous devriez voir apparaitre un lot de chiffre ressemblant à ceci:

       0000 55 aa ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 20 01 51 11 00 00 00 81 00 00 0f 00 00 60 55
       0020 ea 27 a0 27 00 00 00 00 00 00 00 10 10 12 13 45 41 23 c8 00 32 80 47 2d 2c 01 2c 81 5e 01 1e 80
       0040 96 00 c8 80 a0 28 80 25 a0 28 80 25 03 36 00 05 6b 00 00 0a 00 f4 01 18 03 00 00 00 00 00 00 00
       0060 00 00 4e 1c 63 0d 2f 01 73 00 7a 01 47 80 7a 01 47 80 e4 00 00 00 71 28 7f 25 bb 28 bd 25 eb 00
       0080 0c 02 84 00 0e 01 e3 01 ab 03 dc 17 00 10 08 21 08 54 10 03 07 22 18 10 08 11 08 30 10 04 21 16
       00a0 26 08 07 24 17 17 08 11 01 06 10 09 06 30 14 29 09 01 06 07 46 09 06 30 14 29 09 01 06 07 46 08
       00c0 08 31 14 30 10 05 14 15 27 10 01 26 20 47 09 01 23 05 13 10 01 26 20 47 09 01 23 05 13 10 02 22
       00e0 11 06 10 02 22 11 06 08 07 07 19 32 08 12 13 22 32 08 09 07 08 48 01 12 05 04 43 10 02 22 14 43

   Si ce test ne fonctionne pas, plusieurs facteurs peuvent être en cause, mais le plus courant est un problème de ‘permissions’; ce qui peut être vérifié en exécutant la commande suivante avec les droits ‘root’:

       sudo python TestWeatherStation.py

   Si celà fonctionne, vous devriez être capable de permettre à votre compte utilisateur normal d’accéder à votre station météo en créant une règle ‘udev’. Voir la page de compatibilité du wiki http://code.google.com/p/pywws/wiki/Compatibility (en anglais) pour plus de détails.

   Pour tout autre problème, n’hésitez pas à demander de l’aide sur la liste de publipostage de pywws: http://groups.google.com/group/pywws

5. Enregistrer les données de votre station météo.

   En premier lieu, choisissez un dossier pour entreposer toute les données de votre station météo. Ces données étant écrites très fréquemment, un disque rigide sera préférable a une mémoire Flash (USB), puisque ces dernières ont un nombre d’écriture limité. Dans la plupart des cas, le répertoire personnel est préférable, par exemple:

       mkdir ~/weather/data

   Ce répertoire est référé dans la documentation pywws en tant que votre répertoire de données.

   Assurez-vous que votre ordinateur ait l’heure & date précis, ainsi que le fuseau horaire approprié, puisqu’ils seront utilisés pour identifier les données de votre station météo. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il pourrait être utile d’utiliser la synchronisation horaires par réseau (NTP) pour synchroniser votre ordinateur à un ‘serveur de temps’.

   Assurez-vous que votre station météo a le bon décalage entre la pression atmosphérique ‘absolue’ et ‘relative’. Voir le feuillet d’instruction de votre station pour savoir comment faire cet ajustement.

   La première fois que vous exécutez `pywws.LogData` un fichier de configuration, nommé ‘weather.ini’, sera créé dans votre répertoire de données, puis s”arrêtera. Vous devez éditer ce fichier de configuration et y modifier la ligne `ws type = Unknown` à `ws type = 1080` ou `ws type = 3080`. (Si la console de votre station météo affiche la luminosité solaire, vous avec une station de type 3080, sinon, vous indiquez le type 1080.) Puis exécutez `pywws.LogData` de nouveau. Cette fois, l’exécution peut durer quelques minutes, puisqu’il copiera l’intégralité des données météo emmagasinées dans la mémoire de votre météo. Le programme `pywws.LogData` possède une option de ‘verbose’ qui augmente le nombre de messages affichés pendant l’exécution. Cette option est utile lors d’exécution manuelle, par exemple:

       python RunModule.py LogData -vvv ~/weather/data

   (Remplacez `~/weather/data` par votre répertoire de données, si différent.)

   Vous devriez maintenant avoir quelques fichiers de données à regarder. Par exemple:

       more ~/weather/data/weather/raw/2012/2012-12/2012-12-16.txt

   (Remplacez l’année, mois et jour par la date pour laquelle vous devriez avoir des données.)

6. Convertir les anciennes données de EasyWeather (optionnel).

   Si vous utilisiez EasyWeather avant de décider d’utiliser pywws, vous pouvez convertir les données que EasyWeather a enregistré au format de pywws. Localisez votre fichier EasyWeather.dat et convertissez-le ainsi:

       python EWtoPy.py EasyWeather.dat ~/weather/data

7. Indiquer quelques options de configuration.

   Après avoir exécuté `pywws.LogData`, il devrait y avoir un fichier de configuration nommé ‘weather.ini’ dans votre répertoire de données. Ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte. Vous devriez y trouver des lignes semblables à celle-ci:

       [fixed]
       ws type = 1080
       pressure offset = 7.4
       fixed block = {...}

       [config]
       logdata sync = 1

   La ligne `[fixed]` marque le début de la section (nommée ‘[fixed]’), et les lignes suivantes sont des entrées dans cette section. L’entrée `ws type` peut indiquer `1080` ou `3080`. Si la console de votre station affiche les informations UV, indiquez `3080`. L’entrée `pressure offset` emmagasine la différence entre la pression atmosphérique absolue et relative lue depuis la station météo. L’entrée `fixed block` emmagasine une importante somme de données du bloc fixe de mémoire de la station.

   Vous devez ajouter une nouvelle entrée nommée `day end hour` dans la section `[config]`. Ceci indique à pywws quelle convention vous souhaitez utiliser pour le calcul su commaire des données quotidiennes. En Grande-Bretagne, le ‘jour météorologique’ s’étale habituellement de 09:00 à 09:00 GMT (10:00 à 10:00 BST durant l’été), j’utilise donc 9 pour l’heure de fin du jour. Dans d’autres pays une caleur de 24 (ou 0) peut être souhaitable. Noter que cette valeur est définie à l’heure hivernale locale. Vous ne devriez pas avoir besoin de changer cette valeur pendant la saison chaude.

   Après édition, votre fichier weather.ini devrait resembler à ceci:

       [fixed]
       ws type = 1080
       pressure offset = 7.4
       fixed block = {...}

       [config]
       logdata sync = 1
       day end hour = 9

   Pour plus de détails sur les options du fichier de configuration, voir weather.ini - format du fichier de configuration.

8. Traitement des données brutes.

   `pywws.LogData` ne fait que copier les données brutes à partir de la station météo. Pour faire quelque chose d’utile avec ces données vous avez probablement besoin des sommaires horaire, quotidien et mensuel. Ces sommaires sont produits à partir du programme `pywws.Process`. Par example:

       python RunModule.py Process ~/weather/data

   Vous devriez avoir ainsi quelques fichiers traités à consulter:

       more ~/weather/data/weather/daily/2012/2012-12-16.txt

   Si vous changez votre période de fin du jour avec l’option de configuration `day end hour` , vous devrez re-traiter toutes vos données météo. Pour ce faire, exécutez le programme `Reprocess`:

       python Reprocess.py ~/weather/data

9. Fixer l’intervale d’enregistrement de la station météo.

   Votre station météo a probablement quitté l’usine avec un intervale d’enregistrement de 30 minutes. Ceci permet à la station d’enregistrer environ 11 semaines de données. La plupart des utilisateurs de pywws configurent leur ordinateur pour lire les données de la station à chaque heure, et souhaitent que la station contienne assez de données pour couvrir d’éventuelles panne d’ordinateur. l’intervale recommandé est de 5 minutes, ce qui représente 2 semaines de données. Utilisez le programme:py `SetWeatherStation` pour fixer l’intervale:

       python SetWeatherStation.py -r 5

   Vous êtes maintenant prêt pour fixer une journalisation régulière ou continue, telle que décrit dans la section Comment configurer la journalisation horaire avec pywws ou Comment configurer le mode ‘live’ avec pywws.

10. Lire la documentation.

    Le dossier doc du répertoire source de pywws contien une version HTML et une version en texte clair de la documentation. Les fichiers HTML peuvent être lus avec tous navigateurs. Débutez avec l’index (pywws) et suivez les liens à partir de ce point.

    Commentaires ou questions? SVP, souscrivez à la liste d’envoi de pywws http://groups.google.com/group/pywws et laissez-le nous savoir.

### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 12.12_e27456b documentation »
- Guides utilisateur »