### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 12.12_e27456b documentation »
- Guides utilisateur »

# Comment configurer la journalisation horaire avec pywws

## Introduction

Pywws offre deux modes de fonctionnement très différents. Traditionellement le programme Hourly devrait être exécuté à intervale régulier (habituellement une heure) à partir d’une tâche cron. Ceci convient aux sites Web plutôt statiques, mais des mises à jour plus fréquentes peuvent être utiles pour des sites comme Weather Underground (http://www.wunderground.com/). Le plus récent programme LiveLog s’exécute continuellement et peut envoyer des données à chaque 48 secondes.

Notez que bien que ce document (et le nom du programme) réfère à la journalisation horaire (hourly), vous pouvez exécuter le programme Hourly.py aussi souvent ou peu fréquemment que vous le souhaitez, mais n’essayez pas de l’exécuter plus souvent que le double de la fréquence d’historique. Par exemple, si votre intervale d’historique est de 10 minutes, n’exécutez pas Hourly.py plus fréquemment qu’aux 20 minutes.

## Mise en route

Avant tout, vous devez unstaller pywws et vous assurer qu’il recoit bien les informations de votre station météo. Voir Comment démarrer avec pywws pour plus de détails.

Essayez d’exécuter Hourly.py à partir de la ligne de commande, avec un haut niveau de commentaires pour que vous puissiez voir ce qui se passe:

    python Hourly.py -vvv ~/weather/data

En moins de cinq minutes (assumant que vous avez un interval de relevé de 5 minutes) vous devriez voir le message ‘live_data new ptr’, suivi par la recherche et le traitement de nouvelles données de la station météorologique.

## Configurer la licalisation des fichiers

Ouvrez votre fichier weather.ini avec un éditeur de texte. Vous devriez avoir une section `[paths]` similaire à ce qui suit (où `xxx` est votre nom d’usager):

    [paths]
    work = /tmp/weather
    templates = /home/xxx/weather/templates/
    graph_templates = /home/xxx/weather/graph_templates/

Éditez pour correspondre à votre installation et à vos préférences. `work` est un dossier temporaire utilisé pour emmagasiner les fichiers intermédiaires, `templates` est le dossier où vous gardez vos fichiers de gabarit texte et `graph_templates` est le dossier où vous gardez vos fichiers de gabarit graphes. Ne pas utiliser les dossiers exemple de pywws pour celà, puisqu’ils seront écrasés lors de mise à jour de pywws.

Copiez vos fichiers de gabarits texte et graphes dans les dossiers appropriés. Vous pouvez trouver quelques exemples fournis avec pywws fort utiles pour démarrer.

## Configurer les tâches périodiques

Dans weather.ini vous devriez avoir les sections `[logged]`, `[hourly]`, `[12 hourly]` et `[daily]` similaire à celle-ci:

    [logged]
    services = []
    twitter = []
    plot = []
    text = []

    [hourly]
    ...

Ces sections spécifient ce que devrait faire Hourly.py à chaque exécution. Les tâches dans la section `[logged]` sont réalisées à chaque fois qu’une donnée est enregistrée, les tâches dans la section `[hourly]` sont exécutées à chaque heure, les tâches dans la section `[12 hourly]` sont lancées deux fois par jour, tandis que les tâches dans la section `[daily]` sont réalisées une fois par jour.

Les entrées dans `services` sont une liste de services météo en ligne sur lesquels envoyer vos données météo. Les entrées `plot` et `text` sont des listes de fichiers gabarits graphes et texte à téléverser sur votre site web, et l’entrée `twitter` est une liste de gabarits pour les messages à poster sur Twitter. Ajoutez les coms de vos fichiers de gabarit et de services météo à l’entrée correspondante, par exemple:

    [logged]
    services = ['underground', 'metoffice']
    twitter = []
    plot = []
    text = []

    [hourly]
    services = []
    twitter = ['tweet.txt']
    plot = ['7days.png.xml', '24hrs.png.xml', 'rose_24hrs.png.xml']
    text = ['24hrs.txt', '6hrs.txt', '7days.txt']

    [12 hourly]
    services = []
    twitter = []
    plot = []
    text = []

    [daily]
    services = []
    twitter = ['forecast.txt']
    plot = ['28days.png.xml']
    text = ['allmonths.txt']

Vous pouvez réaliser un test de bon fonctionnement en enlevant toute les lignes `last update` du fichier weather.ini, puis exécutez Hourly.py de nouveau:

    python Hourly.py -v ~/weather/data

## Exécuter en tant que tâche ‘cron’

La plupart des systèmes UNIX/Linux possèdent un service ‘cron’ qui à pour tâche d’exécuter un programme spécifié à un intervale défini, même si vous n’êtes pas connecté à votre session. Vous éditez un fichier ‘crontab’ pour spécifier ce qui doit être exécuté et quand. Par exemple, pour exécuter Hourly.py à chaque heure, à zero minutes de l’heure:

    0 * * * *       python /home/jim/pywws/Hourly.py /home/jim/weather/data

Ceci devrait fonctionner, mais si ce n’Est pas le cas vous n’obtiendrez probablement pas de messages d’erreur vous indiquant ce qui ne va pas. Il est préférable d’exécuter un script qui lance Hourly.py puis vous envoi un courriel avec tout message qui aurait pu être produit. Voici le script que j’utilise:

    #!/bin/sh
    #
    # weather station logger calling script

    if [ ! -d /data/weather/ ]; then
      exit
      fi

    log=/var/log/log-weather

    cd /home/jim/weather/devel
    python ./Hourly.py -v /data/weather >$log 2>&1

    # mail the log file
    /home/jim/scripts/email-log.sh $log "weather log"

Vous devrez éditer beaucoup pour adapter à vos emplacements de dossier et ainsi de suite, mais il donne une certaine idée de ce qui peut être fait.

Commentaires ou questions? SVP, souscrivez à la liste d’envoi de pywws http://groups.google.com/group/pywws et laissez-le nous savoir.

### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 12.12_e27456b documentation »
- Guides utilisateur »