
USBQualityTest
**************

Teste la qualité de la connexion USB avec votre station météo

   usage: python USBQualityTest.py [options]
   options are:
    -h | --help           display this help
    -v | --verbose        increase amount of reassuring messages
                          (repeat for even more messages e.g. -vvv)

La liaison USB à ma station n'est pas fiable à 100%. Les données lues
à partir de la station par l'ordinateur sont occasionnellement
corrompues, peut-être par une interférence. J'ai essayé de résoudre ce
problème en mettant une perle de ferrite autour du câble USB et le
déplaçant des sources d'interférences possibles, tels que les disques
durs externes. Le tout sans succès jusqu'à présent.

Ce programme teste la connexion USB en lisant de manière continue
toute la mémoire de la station météo (sauf les parties qui peuvent
être changeantes) à la recherche d'erreurs. Chaque bloc de 32 octets
est lu deux fois, et si les deux lectures diffèrent, un message
d'avertissement s'affiche. Sont également affichés le nombre de blocs
lus, et le nombre d'erreurs rencontrées.

En général, j'obtiens une ou deux erreurs par heure, donc le test doit
être exécuté pendant plusieurs heures pour produire une mesure utile.
Notez que les autres programmes qui accèdent à la station météo (tels
que *Hourly* ou *LiveLog*) ne doivent pas être exécutés alors que le
test est en cours.

Si vous exécutez ce test et obtenez absolument aucune erreur, s'il
vous plaît faites le moi savoir. Il y a quelque chose de spécial dans
votre configuration et j'aimerais bien savoir ce que c'est

-[ Fonctions ]-

+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

USBQualityTest.main(argv=None)
