TITLE: Versatile Express Images Configuration File

[IMAGES]
TOTALIMAGES: 4                   ;Number of Images (Max : 32)
NOR0UPDATE: AUTO                 ;Image Update:NONE/AUTO/FORCE
NOR0ADDRESS: BOOT                ;Image Flash Address
NOR0FILE: \SOFTWARE\$bm_image    ;Image File Name

NOR1UPDATE: AUTO                 ;IMAGE UPDATE:NONE/AUTO/FORCE
NOR1ADDRESS: 0x00000000          ;Image Flash Address
NOR1FILE: \SOFTWARE\kern_iks.bin  ;Image File Name
NOR1LOAD: 0x80008000
NOR1ENTRY: 0x80008000

NOR2UPDATE: AUTO                 ;IMAGE UPDATE:NONE/AUTO/FORCE
NOR2ADDRESS: 0x00000000          ;Image Flash Address
NOR2FILE: \SOFTWARE\iks.dtb 	 ;Image File Name for booting in A7 cluster
NOR2LOAD: 0x84000000
NOR2ENTRY: 0x84000000

NOR3UPDATE: AUTO                 ;IMAGE UPDATE:NONE/AUTO/FORCE
NOR3ADDRESS: 0x00000000          ;Image Flash Address
NOR3FILE: \SOFTWARE\init_iks.bin ;Image File Name
NOR3LOAD: 0x90100000
NOR3ENTRY: 0x90100000
